**党建文化墙建设主要技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | **主材料部分** | 数量 | 单位 |
| 1 | 党建文化墙建设 | 1）室内主墙副墙规格尺寸：6400\*5700\*2面；1. 室内侧墙规格尺寸：6400\*2900\*1面；

 室内侧墙规格尺寸：6400\*1000\*1面；3）楼道规格尺寸：2660\*3500、1200\*3500、 3700\*3500、 1000\*3500、3700\*3500、1600\*3500、 7800\*3500；4）楼梯规格尺寸：5500\*1500\*2面、3300\*670；5）墙面基础处理：高清写真布粘贴地图；6）主要材料：20mm高密PVC+UV印刷+精密雕刻； 材料表面不能有划痕、凹凸、变 形、杂质等缺陷； 3mm亚克力+UV+精密雕刻；材料表面不能有划痕、凹凸、变形、杂质等缺陷；7）广告字专用粘贴胶；8）整体重量以最轻设计；9）整体拼接拼缝：≤1mm.；10）单元平整度：≤0.1mm；整体平整度：≤0.3mm（1米内）；11）杂点率：＜0.0002、色差：CMYK+W12） 配色比例：R:G:B=3:6:1；13）防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能。（★生产厂家需提供针对本项目的产品检验合格证和售后服务承诺函；1、★所投品牌厂商须为真实生产厂商，需提供生产厂家的合格认证书；★ 2、生产厂家需提供ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系，除证书盖章复印件外。 |  14 |  面 |
| 2 | 结构 | PVC基础造型镶开口亚克力能快速安全更换；整体结构按设计图纸要求加工生产及施工安装。 |  |  |
| 3 | 会议桌椅 | ①面材：选用AAA级0.6mm厚胡桃木木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致，木纹清晰、美观、颜色均匀；②封边：选用胡桃木实木四周封边，实木封边的厚度≥80MM；                   ③基材：E1级高密度中纤板，④油漆：抗划伤，清晰度高，采用底着色工艺，经五底三面磨退工艺处理，硬度达到2-3H级。⑤胶水：采用E1级环保胶粘剂；                    ⑥台面处理：台面内嵌PU进口皮；                    ⑦环保要求：甲醛释放量优于国家E1标准。8、五金件：博格维斯三节导轨，经过国家质量检验，使用寿命长达20年之久。优质进口门铰开合8万次以上仍可正常使用； | 1桌18椅 | 套 |
| 4 | USB显示器 | 高清1080P显示屏；外观尺寸：740\*433；支持：图片、视频、音频、字幕、文档；系统：单机、四核处理器、运行内存512M、存储硬盘8G。 | 1 | 台 |
| 5 | 辅材 | 广告字专用粘贴胶，环保型，定位准确牢固，需提供生产厂家合格认证书。 |  |  |
| 6 | 工程费 | 安装及售后 |  |  |